# Matic

## Matic pour sol intérieur

Série Matic effet béton, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

**Technologie :** Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

**Formats :** 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm

**Coloris :** Ivoire, Gris, Sable, Graphite

**Classement UPEC :** Dossier UPEC en cours

**Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :** R10 (équivalent à PC10)

**Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :** B (équivalent à PN18)

**FDES** certifiée INIES

Etiquetage environnemental **A+** pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : **ISO 17889**

Certification usine pour le système de management environnemental : **ISO 14001**

Certification usine pour le système de management des énergies : **ISO 50001**

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : **ISO 9001**

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie