MAXIMA



Une gamme complète pour l’intérieur et l’extérieur

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse qui s’adapte à tous les styles pour sols intérieurs et extérieurs.

### COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Maxima** est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse que [**Novoceram**](http://www.novoceram.fr/), fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des **revêtements de sols intérieurs et extérieurs**.

Avec la collection [**Maxima**](https://www.novoceram.fr/carrelage/collections/maxima), Novoceram poursuit ses recherches de surfaces céramiques utilisant la lumière comme principal élément décoratif : un **aspect sobre, discret, extrêmement élégant**. Inspirée à l’origine par une pierre, transfiguré par la rencontre d'un matériau réfléchissant émietté en microfragments de lumière à partir d'une texture dense et faible en relief. Des détails précieux émergent d’une surface qui, de loin, donne une impression uniforme pour **un style grandement contemporain.**

Disponible en **quatre variantes de couleur, Maxima** est une collection modulable, conçue pour s’adapter à tout type de projet, résidentiel et commercial. Les quatre formats proposés, **30x30 cm, 45x45 cm, 30x60 cm, 60x60 cm**, sont tous déclinés en version lisse pour l’intérieur et version structurée antidérapante pour l’extérieur, pour une parfaite continuité graphique et chromatique.

**Pour en savoir plus à propos de Maxima et (re)découvrir toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le** [**site**](http://www.novoceram.fr) **ou sur la** [**page Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram)**.**

MAXIMA



Une gamme complète pour l’intérieur et l’extérieur

### FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| USAGE : | Revêtement de sol intérieur  Revêtement de sol extérieur |
| TECHNOLOGIE : | Grès cérame coloré dans la masse |
| COULEURS : | Blanc  Sable  Gris Anthracite |
| FORMATS : | 30x30, 45x45, 30x60, 60x60 rect |
| FINITIONS : | Lisse et structuré |
| DECORS ET PIECES SPECIALES : | Plinthes, nez de marche, margelle |

MAXIMA



Une gamme complète pour l’intérieur et l’extérieur

### CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE :

* [**ISO EN 9001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-9001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d’**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
* [**ISO EN 14001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
* [**ISO EN 50001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser sa consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'une engagement écologique.

### CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

* **Classement**[**UPEC carrelage**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/upec-carrelage) (**dossier en cours** www.novoceram.fr/dossier-upec-maxima) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tâchant.
* [**Emissions dans l’air intérieur**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/a-plus) : indice d’émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n’émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
* Les produits Novoceram participent à l'obtention de certications écologiques pour les bâtiments telles que la démarche française [**HQE**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/hqe) (Haute Qualité Environnementale) et la certification américaine [**LEED**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les [**PEF**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/pef) (Performance Environnemental Footprint) et [**EPD**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/dep) (Environnemental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.