OJALA

Carrelage sol et mur effet terracotta pour intérieur et extérieur

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse pour l’intérieur et l’extérieur qui proposent une réinterprétation contemporaine de la terre cuite.

### COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Ojala** est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse que [**Novoceram**](http://www.novoceram.fr/), fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs.

**Ojala** explore toutes les nuances chromatiques possibles de la **terre naturelle** dans une interprétation **élégante** et **contemporaine**. Sa surface se caractérise par une grande richesse de détails : les micro-inclusions, les particules claires, les petites impuretés, les auréoles de séchage irréguliers du matériau naturel sont fidèlement reproduits sur la surface céramique. Cependant, la terre naturelle n'est qu'un point de départ, l'élément de base pour la création d’un **revêtement original et résolument contemporain**. La déclinaison dans les grands formats **60x60** cm et **80x80** cm notamment dilue et amplifie le caractère graphique d'Ojalá, lui donnant un souffle et une élégance inconnus du matériau dont il s'inspire.

Ojala est disponible en **sept couleurs** qui ont la particularité de pouvoir toutes être combinées entre elles : Ivoire, un ivoire pur et lumineux ; **Argile**, inspirée de la couleur de l'argile crue séchée par le soleil ; **Sable**, une terre claire aux nuances chaudes ; **Doré**, une terre cuite ocre jaune ; **Ocre**, la couleur classique de la terre cuite rouge rosé; **Brun**, une terre brûlée aux nuances intenses ; **Cendre**, une terre grise chaude d'intensité moyenne.

Ojala est également disponible au format **60x60 Outdoor Plus** en épaisseur 20 mm pour le revêtement de sols extérieurs dans les couleurs Argile, Sable, Doré et Ocre.

La gamme d'Ojala est complétée par la **mosaïque de 5x5 cm** et les **listels de 5x60** cm qui peuvent être combinés à volonté dans différentes couleurs pour créer des murs à fort impact décoratif. Les mêmes couleurs se retrouvent ensuite dans la collection Osmose de carreaux décoratifs au format hexagonal.

**Pour en savoir plus à propos de Ojala et (re)découvrir toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le** [**site**](http://www.novoceram.fr) **ou sur la** [**page Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram)**.**

OJALA

Carrelage sol et mur effet terracotta pour intérieur et extérieur

### FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| USAGE : | Revêtement de mur et de sol intérieur et intérieur et extérieur |
| TECHNOLOGIE : | Grès cérame coloré dans la masse |
| COULEURS : | Ivoire  Argile  Sable  Doré  Ocre  Brun  Cendre |
| FORMATS : | 80x80 cm  60x60 cm  5x60 cm  Mosaïque 5x5 cm 5 colonnes  60x60 cm Outdoor Plus, épaisseur 20 mm |
| FINITIONS : | Lisse et structuré |
| DECORS ET PIECES SPECIALES : | Plinthe droite |

 OJALA

Carrelage sol et mur effet terracotta pour intérieur et extérieur

### CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE :

* [**ISO EN 9001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-9001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d’**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
* [**ISO EN 14001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/iso-50001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser la consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

### CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

* **Classement**[**UPEC carrelage**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/upec-carrelage) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et aux taches.
* [**Emissions dans l’air intérieur**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/a-plus) : indice d’émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n’émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
* Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la certification américaine [**LEED**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les [**PEF**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/pef) (Product Environmental Footprint) et [**EPD**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/dep) (Environmental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.