RACINES

Carrelage sol et mur effet pierre pour intérieur et extérieur

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse pour l’intérieur et l’extérieur qui met une pierre traditionnelle française à l’honneur.

### COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Racines**est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse que [**Novoceram**](http://www.novoceram.fr/), fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs.

Deux pierres de la tradition française esthétiquement éloignées, mais dont les natures géologiques sont proches, se trouvent à l’origine de [**Racines**](https://www.novoceram.fr/carrelage/collections/racines). La reproduction céramique est soignée et précise au vu de l’abondance de **détails** dont les nuances, inclusions et autres imperfections naturelles, qui ornent sa surface.

Le respect de la nature et la tradition millénaire de l’extraction et du traitement de la pierre sont les deux caractéristiques qui ont sculpté cette réalisation. C’est pourquoi la collection **Racines** peut être considérée comme un **superbe** **hommage** à ce matériau naturel si convoité.

**Racines** comprend une large variété de formats différents, comme le 10x60 cm, le 30x60 cm, le 20x20 cm et, sous forme de mosaïque, le 5x5 cm, sans oublier le 80x80 cm et le 60x60 cm. Ces deux derniers ainsi que le format 60x90 cm appartiennent également à la gamme Outdoor Plus dont les carreaux, d’une épaisseur de 2 cm, sont conçus pour l’extérieur. Du point de vue des couleurs, deux nuances sont proposées, le **doré**, uniquement décliné pour la version extérieure, ainsi que le **clair**.

**Pour en savoir plus à propos de Racines et (re)découvrir toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le** [**site**](http://www.novoceram.fr) **ou sur la** [**page Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram)**.**

RACINES

Carrelage sol et mur effet pierre pour intérieur et extérieur

### FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| USAGE : | Revêtement de mur et de sol intérieur et extérieur |
| TECHNOLOGIE : | Grès cérame coloré dans la masse |
| COULEURS : | Clair  Doré |
| FORMATS : | 80x80 cm  60x60 cm  30x60 cm  10x60 cm  Mosaïque 5x5 cm 5 colonnes  20x20 cm  60x90 cm, épaisseur 20 mm  60x60 cm, épaisseur 20 mm  80x80 cm, épaisseur 20 mm  Composition modulaire |
| FINITIONS : | Lisse et structuré |
| DECORS ET PIECES SPECIALES : | Plinthe droite |

RACINES

Carrelage sol et mur effet pierre pour intérieur et extérieur

### CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE :

* [**ISO EN 9001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-9001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d’**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
* [**ISO EN 14001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/iso-50001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser la consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

### CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

* **Classement**[**UPEC carrelage**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/upec-carrelage) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et aux taches.
* [**Emissions dans l’air intérieur**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/a-plus) : indice d’émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n’émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
* Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la certification américaine [**LEED**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les [**PEF**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/pef) (Product Environmental Footprint) et [**EPD**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/dep) (Environmental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.