HIRATI

Un carrelage aspect bois à l’aspect parfaitement naturel

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse aspect bois pour l’intérieur et l’extérieur.

### COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Hirati** est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse aspect bois que [**Novoceram**](http://www.novoceram.fr/), fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des **revêtements de sols intérieurs et extérieurs**.

[**Hirati**](https://www.novoceram.fr/carrelage/collections/hirati) propose à la fois dans la version pour sol intérieur avec une surface agréable au toucher et dans la version pour sols extérieurs avec une structure antidérapante, en parfaite continuité graphique et chromatique. Pour la réalisation de Hirati, Novoceram s’est inspiré du meilleur parquet en chêne européen en choisissant des planches riches en détails naturels - veines, nœuds - reproduites avec la plus grande précision pour un effet exceptionnellement réaliste sur un matériau en céramique résistant à l’usure et au gel et offrant une durabilité dans le temps et une facilité d'entretien.

Proposée en trois couleurs, Lin, Neutre et Brun, **Hirati** est disponible au format 22.5x90 cm conçue pour s’adapter à tout type de projet, résidentiel et commercial.

**Pour en savoir plus à propos de Hirati et (re)découvrir toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le** [**site**](http://www.novoceram.fr) **ou sur la** [**page Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram)**.**

HIRATI

Un carrelage aspect bois à l’aspect parfaitement naturel

### FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| USAGE : | Revêtement de sol intérieur  Revêtement de sol extérieur |
| TECHNOLOGIE : | Grès cérame coloré dans la masse |
| COULEURS : | Lin  Neutre  Brun |
| FORMATS : | 22.5x90 |
| FINITIONS : | Lisse et structuré |
| DECORS ET PIECES SPECIALES : | Plinthes, nez de marche |

HIRATI

Un carrelage aspect bois à l’aspect parfaitement naturel

### CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE :

* [**ISO EN 9001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-9001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d’**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
* [**ISO EN 14001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
* [**ISO EN 50001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser sa consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'une engagement écologique.

### CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

* **Classement**[**UPEC carrelage**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/upec-carrelage) (**dossier en cours** www.novoceram.fr/dossier-upec-maxima) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tâchant.
* [**Emissions dans l’air intérieur**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/a-plus) : indice d’émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n’émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
* Les produits Novoceram participent à l'obtention de certications écologiques pour les bâtiments telles que la démarche française [**HQE**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/hqe) (Haute Qualité Environnementale) et la certification américaine [**LEED**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les [**PEF**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/pef) (Performance Environnemental Footprint) et [**EPD**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/dep) (Environnemental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.