TIBER



Carrelage sol aspect travertin pour l’intérieur et l’extérieur

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse, aspect travertin..

### COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Tiber** est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans masse que [**Novoceram**](http://www.novoceram.fr/), fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols intérieurs et extérieurs.

Inspirée du travertin, l’une des pierres les plus utilisées par les romains, [**Tiber**](https://www.novoceram.fr/carrelage/collections/tiber) reproduit avec fidélité les tonalités de beige et les petites aspérités de cette matière alliant rusticité et élégance, pour s’intégrer harmonieusement dans le respect de l'existant.

La collection est conçue pour l’extérieur avec la version en 2 cm d’épaisseur (60×60, 60×90 et une composition modulaire) ainsi que pour l’intérieur (20×20, 30×60, 60×60 et deux compositions modulaires).

La collection est déclinée en deux versions : Tiber Natural respectant le dé-nuançage naturel de cette pierre de caractère et Tiber Light étant une sélection élégante des faces les plus claires.

**Pour en savoir plus à propos de Tiber et (re)découvrir toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le** [**site**](http://www.novoceram.fr) **ou sur la** [**page Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram)**.**

TIBER



Carrelage sol aspect travertin pour l’intérieur et l’extérieur

### FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| USAGE : | Revêtement intérieur et extérieur |
| TECHNOLOGIE : | Grès cérame coloré dans la masse |
| COULEURS : | Light  Natural |
| FORMATS : | 20x20, 10x60, 30x60, 60x60, 60x60 Outdoor Plus, 60x90 Outdoor Plus, 30x30 Mosaïque 5x5, Composition modulaire (30x30, 30x60, 60x60), Composition modulaire Outdoor Plus (30x60, 60x60, 60x90), |
| FINITIONS : | Lisse, Structuré |
| DECORS ET PIECES SPECIALES : | Nez de marche, Plinthe, Margelle, accessoires pour piscines et jardins |

LOSA



Carrelage sol aspect travertin pour l’intérieur et l’extérieur

### CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE :

* [**ISO EN 9001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-9001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d’**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
* [**ISO EN 14001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
* [**ISO EN 50001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser sa consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

### CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

* **Classement**[**UPEC carrelage**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/upec-carrelage) (**dossier en cours** www.novoceram.fr/dossier-upec-cubes) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et produits tâchant.
* [**Emissions dans l’air intérieur**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/a-plus) : indice d’émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n’émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
* Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la démarche française [**HQE**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/hqe) (Haute Qualité Environnementale) et la certification américaine [**LEED**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les [**PEF**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/pef) (Performance Environnemental Footprint) et [**EPD**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/dep) (Environnemental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.