ZEPHYR

Carrelage sol et mur effet pierre de Bali pour l’extérieur

Novoceram, fabricant français de céramique depuis 1863, présente une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse pour extérieur inspirée de la pierre de Bali.

### COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**Zéphyr**est une collection de carrelage en grès cérame coloré dans la masse que [**Novoceram**](http://www.novoceram.fr/), fabricant français de céramique depuis 1863, a étudié pour la réalisation des revêtements de sols et murs intérieurs et extérieurs.

**Inspirée de la pierre de Bali**, Zéphyr invite au voyage dans une passionnante explosion de couleurs. La collection offre la possibilité d'avoir dans son jardin, sur son balcon, dans sa piscine, toutes les **inimaginables nuances chromatiques** de la pierre de Bali allant du vert d'eau, au gris, à l'ocre, jusqu'aux tons dorés du jaune, de rose et de rouille. Cette fusion harmonieuse ne peut être obtenue dans la nature qu'à travers des processus millénaires de formation et transformation de la matière.

Zéphyr est proposée dans la couleur **Grey**, d’une dominante gris-vert, ce coloris conserve toute la variété chromatique de la pierre d'origine, et dans la couleur **Gold**, obtenue grâce à une sélection de pierres aux tons plus chauds et dorés.

Zéphyr est disponible en finition R11 - C pour sols extérieurs aussi bien en épaisseur normale dans les formats **60x60**, **30x60**, qu'en épaisseur 20 mm dans le format **Outdoor Plus 60x60**. La collection propose aussi une composition modulaire combinant les **formats 60x60, 30x60 et 30x30**, des formats qui mettent en valeur la particularité de la diversité chromatique de Zéphyr.

Des formats plus décoratifs comme le **10x60** et la **mosaïque 5x5** complètent la gamme, ils sont parfaitement adaptés pour des surfaces telles que les baignoires, douche, crédences et plans de travail.

**Pour en savoir plus à propos de Zéphyr et (re)découvrir toutes les collections de Novoceram, rendez-vous sur le** [**site**](http://www.novoceram.fr) **ou sur la** [**page Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram)**.**

ZEPHYR

Carrelage sol et mur effet pierre de Bali pour l’extérieur

### FICHE PRODUIT

|  |  |
| --- | --- |
| USAGE : | Revêtement de mur et de sol extérieur |
| TECHNOLOGIE : | Grès cérame coloré dans la masse |
| COULEURS : | Grey  Gold |
| FORMATS : | 30x60 cm  60x60 cm  10x60 cm  Mosaïque 5x5 cm 5 colonnes  60x60 cm, épaisseur 20 mm  Composition modulaire |
| FINITIONS : | Structuré |
| DECORS ET PIECES SPECIALES : | Plinthe droite |

ZEPHYR

Carrelage sol et mur effet pierre de Bali pour l’extérieur

### CERTIFICATIONS D’ENTREPRISE :

* [**ISO EN 9001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-9001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management de la qualité** dans une démarche d’**amélioration continue** à plusieurs niveaux : la relation client qui se veut à l'écoute et dans l'anticipation des exigences, l'organisation interne, la relation avec les fournisseurs et la production des produits.
* [**ISO EN 14001**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/iso-14001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management environnemental**, fondé sur l'**engagement écologique** ainsi que sur des objectifs et des procédures toujours plus exigeants que l'usine a mis en place dans le but de contrôler et diminuer toujours plus l'impact de son activité sur l'environnement.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/iso-50001): norme qui établit les exigences relatives au **système de management des énergies**. Cette certification, motivée par le désir de mieux maîtriser et optimiser la consommation énergétique, est la suite logique d'une démarche d'amélioration constante et d'un engagement écologique.

### CERTIFICATIONS DE PRODUIT :

* **Classement**[**UPEC carrelage**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/upec-carrelage) : permet de connaître **la juste utilisation des carreaux, dans les destinations pour lesquelles ils ont été conçus**, selon les **normes ISO** qui définissent les critères pour évaluer leur résistance à de fortes sollicitations, à l'usure, au poinçonnement, à l'eau, aux agents chimiques et aux taches.
* [**Emissions dans l’air intérieur**](http://www.novoceram.fr/societe/nos-certifications/a-plus) : indice d’émission de **substances volatiles** présentant un risque de toxicité par inhalation. Nos carreaux sont tous marqués **A+** : le meilleur niveau de ce classement. De plus, étant complètement dénués de Composés Organiques Volatils (COV), ils n’émettent **absolument rien** et surpassent donc même les critères requis pour le classement A+.
* Les produits Novoceram participent à l'obtention de certifications écologiques pour les bâtiments telles que la certification américaine [**LEED**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design. Novoceram a également fait établir les [**PEF**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/pef) (Product Environmental Footprint) et [**EPD**](http://www.novoceram.fr/societe/environnement-et-qualite/dep) (Environmental Product Declaration) de ses produits qui indiquent l'impact environnemental potentiel d'un produit tout au long de son cycle de vie.