NOVOCERAM MODULO PLUS

Una gamma di composizioni modulari per interni ed esterni

Novoceram, azienda francese produttrice di ceramiche dal 1863, presenta una selezione di schemi per composizioni modulari in gres porcellanato colorato per interni ed esterni.

### COMUNICATO STAMPA

Le [**composizioni modulari**](https://www.novoceram.it/composizioni-modulari) di Novoceram propongono un nuovo modo di interpretare la posa grazie a una selezione di pattern esclusivi pensati per valorizzare le collezioni Losa, Racines, Serac, Solithe, Tiber e Zephyr. Ispirate sia al patrimonio antico, come gli opus e le bande romane, sia alla ricerca contemporanea di ritmo ed equilibrio, trasformano i pavimenti e i rivestimenti in vere e proprie architetture grafiche.

Grazie alla varietà di formati e finiture, ogni composizione mostra la ceramica in tutta la sua varietà, offrendo nuove soluzioni estetiche, facili da posare e adatte sia agli spazi interni che esterni. Tutti i disegni di posa creati da **[Novoceram](https://www.novoceram.it/)** sono protetti dal regolamento europeo sui disegni e modelli (EUDR 2024/2822).

La gamma si compone di **11 schemi** in spessore **9.0 mm**, nelle due finiture R10 A+B ed R11 A+B+C, e di **14 schemi** in spessore **20 mm** nella finitura R11 A+B+C. La varietà dei formati all’interno di essi spazia dal 30x30, 30x60, 60x60 fino al 60x120, in quantità variabile a seconda dello schema scelto. La gamma da esterno include, oltre ai formati già menzionati, anche alcuni schemi studiati appositamente per il 60x90 in 20 mm di spessore.

Questi schemi possono essere declinati nelle collezioni Losa, Racines, Serac, Solithe, Tiber e Zephyr, le quali si esaltano nella posa in multiformato, grazie alla loro ricchezza e varietà grafica. La tipologia di schemi disponibili per ciascuna collezione varia in base alla gamma di formati inclusi.

**Per saperne di più sulle Composizioni Modulari e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, appuntamento sul** [**sito**](http://www.novoceram.it/) **o sulla** [**pagina Facebook**](http://www.facebook.com/novoceram) **e** [**Instagram**](https://www.instagram.com/novoceram.fr)**.**

NOVOCERAM MODULO PLUS

Una gamma di composizioni modulari per interni ed esterni

### SCHEDA PRODOTTO

|  |  |
| --- | --- |
| UTILIZZO: | Pavimenti e rivestimenti interni ed esterni |
| TECNOLOGIA: | Gres porcellanato colorato in massa |
| COLLEZIONI: | Losa  Racines  Sérac  Solithe  Tiber  Zéphyr |
| FORMATI: | 60x120 cm  60x120 cm Outdoor Plus  60x60 cm  60x60 cm Outdoor Plus  30x60 cm  30x30 cm |
| FINITURE: | Liscio e strutturato antiscivolo |

NOVOCERAM MODULO PLUS

Una gamma di composizioni modulari per interni ed esterni

### CERTIFICAZIONI AZIENDALI:

* [**ISO EN 9001**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/iso-9001): norma che definisce i requisiti relativi al sistema di gestione della qualità aziendale in un’ottica di miglioramento continuo a diversi livelli: organizzazione interna, un approccio di ascolto e anticipazione delle esigenze del cliente, rapporto con i fornitori e fabbricazione dei prodotti.
* [**ISO EN 14001**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/iso-14001): norma che definisce i requisiti relativi al sistema di gestione ambientale, basata sull’impegno ecologico e su obiettivi e procedure sempre più stringenti che l’azienda mette in piedi con lo scopo di controllare e diminuire progressivamente l’impatto ambientale della sua attività.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/iso-50001): Novoceram ha ottenuto la certificazione ISO 50001 che premia il suo sistema di gestione energetica. Questa certificazione, motivata dal desiderio di controllare meglio e ottimizzare i consumi energetici, è la continuità logica di un approccio di miglioramento costante e di un impegno ecologico continuo.
* [**ISO EN 17889-1**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/iso-50001): norma che stabilisce i requisiti relativi al **sistema di gestione dell'energia**. Questa certificazione, motivata dal desiderio di controllare e ottimizzare meglio il consumo energetico, è la logica conseguenza di un approccio di miglioramento continuo e di un impegno ecologico.

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO:

* [**Emissioni in ambienti interni**](http://www.novoceram.it/societa/certificazioni/a-plus): indice di emissioni di **sostanze volatili** che presentano un rischio di tossicità per inalazione. Le nostre piastrelle sono tutte classificate **A+**: il miglior livello di classificazione. Inoltre, essendo completamente prive di sostanze organiche volatili **non presentano emissioni di alcun tipo** superando quindi i criteri richiesti per la classificazione A+.
* I prodotti Novoceram contribuiscono all’ottenimento di certificazioni ecologiche per le costruzioni, come la certificazione americana [**LEED**](http://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design). Inoltre Novoceram è dotata di [**PEF**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/pef) (Performance Environnemental Footprint) e [**EPD**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/edpfr/societe/environnement-et-qualite/dep) (Environnemental Product Declaration) per i propri prodotti, documenti che indicano l’impatto ambientale potenziale di un prodotto nel corso dell’intero ciclo di vita.