THERA

Pavimenti e rivestimenti in cemento per interni ed esterni

Novoceram, azienda francese produttrice di ceramiche dal 1863, presenta una collezione di piastrelle in gres porcellanato colorato per interni ed esterni che mette in risalto la pietra calcarea.

### COMUNICATO STAMPA

**Théra** è una collezione di piastrelle in gres porcellanato di **[Novoceram](https://www.novoceram.it/)** che si ispira al sottile equilibrio tra la forza bruta del cemento e la morbidezza senza tempo della pietra calcarea. Dietro la sua apparente semplicità, rivela una ricchezza di dettagli: una texture fine, compatta e omogenea, punteggiata da sfumature minerali che evocano le superfici modellate dal tempo.

Novoceram ha immaginato **Théra** come un materiale di transizione, al confine tra natura e architettura. La sua delicata estetica traduce la serenità dei paesaggi rocciosi, apportando al contempo la raffinata modernità del cemento. Questa doppia identità le conferisce una rara versatilità: si adatta infatti sia agli spazi minimalisti che agli ambienti più accoglienti.

La gamma cromatica di [**Théra**](https://www.novoceram.fr/carrelage/collections/thera) è composta da 4 colori: **Natural**, una tonalità tortora calda e contemporanea fedele alla pietra originale; **Ivoire**, una sfumatura più neutra, leggermente tendente al grigio; **Sable**, un'interpretazione particolarmente calda che tende al beige; e **Blanc**, un colore estremamente luminoso che attenua i contrasti pur conservando la ricchezza dei dettagli.

Questa collezione è disponibile nello spessore 9,0 nei formati 60×120, 80×80, 60×60, 30x60 e 10×60 con finitura R10 - B. Per gli **esterni**, la gamma è completata dai formati 60×120, 80×80, 60×60 e 30x60 con spessore 9,0 mm con finitura strutturata e caratteristiche antiscivolo R11 - C.

**Per saperne di più sulla collezione Théra e (ri)scoprire tutte le collezioni di Novoceram, appuntamento sul [sito](http://www.novoceram.it/" \t "_blank) o sulla [pagina Facebook](http://www.facebook.com/novoceram)** e [**Instagram**](https://www.instagram.com/novoceram.fr)**.**

THERA

Pavimenti e rivestimenti in cemento per interni ed esterni

### SCHEDA PRODOTTO

|  |  |
| --- | --- |
| UTILIZZO: | Rivestimenti e pavimenti interni ed esterni |
| TECNOLOGIA: | Gres porcellanato colorato in massa |
| COLORI: | Blanc  Sable  Ivoire  Naturel |
| FORMATI: | 60x120 cm  80x80 cm  60x60 cm  30x60 cm  10x60 cm  Mosaïque 5x5 cm |
| FINITURE: | Liscio e strutturato antiscivolo |
| DECORI E PEZZI SPECIALI: | Battiscopa, gradini |

THERA

Pavimenti e rivestimenti in cemento per interni ed esterni

### CERTIFICAZIONI AZIENDALI:

* [**ISO EN 9001**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/iso-9001): norma che definisce i requisiti relativi al sistema di gestione della qualità aziendale in un’ottica di miglioramento continuo a diversi livelli: organizzazione interna, un approccio di ascolto e anticipazione delle esigenze del cliente, rapporto con i fornitori e fabbricazione dei prodotti.
* [**ISO EN 14001**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/iso-14001): norma che definisce i requisiti relativi al sistema di gestione ambientale, basata sull’impegno ecologico e su obiettivi e procedure sempre più stringenti che l’azienda mette in piedi con lo scopo di controllare e diminuire progressivamente l’impatto ambientale della sua attività.
* [**ISO EN 50001**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/iso-50001): Novoceram ha ottenuto la certificazione ISO 50001 che premia il suo sistema di gestione energetica. Questa certificazione, motivata dal desiderio di controllare meglio e ottimizzare i consumi energetici, è la continuità logica di un approccio di miglioramento costante e di un impegno ecologico continuo.
* [**ISO EN 17889-1**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/iso-50001): norma che stabilisce i requisiti relativi al **sistema di gestione dell'energia**. Questa certificazione, motivata dal desiderio di controllare e ottimizzare meglio il consumo energetico, è la logica conseguenza di un approccio di miglioramento continuo e di un impegno ecologico.

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO:

* [**Emissioni in ambienti interni**](http://www.novoceram.it/societa/certificazioni/a-plus): indice di emissioni di **sostanze volatili** che presentano un rischio di tossicità per inalazione. Le nostre piastrelle sono tutte classificate **A+**: il miglior livello di classificazione. Inoltre, essendo completamente prive di sostanze organiche volatili **non presentano emissioni di alcun tipo** superando quindi i criteri richiesti per la classificazione A+.
* I prodotti Novoceram contribuiscono all’ottenimento di certificazioni ecologiche per le costruzioni, come la certificazione americana [**LEED**](http://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/leed-compliant) (Leadership in Energy and Environmental Design). Inoltre Novoceram è dotata di [**PEF**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/pef) (Performance Environnemental Footprint) e [**EPD**](https://www.novoceram.it/societa/ambiente-e-qualita/edpfr/societe/environnement-et-qualite/dep) (Environnemental Product Declaration) per i propri prodotti, documenti che indicano l’impatto ambientale potenziale di un prodotto nel corso dell’intero ciclo di vita.